
**LK-B425打印机面板（USB）用户手册**

警告：本手册适用于LK-B425打印机的面板软件，它具有易于使用的界面并满足有效标签打印的打印要求。 Panel S / W可以用于Windows的USB接口。 在开始使用Panel S / W之前，请检查打印机后台处理程序的内容以确保其为空。 更改打印机设置后，您必须关闭软件。

**打印机主面板**

①



⑤

④

③

②

1. **标题**

这将显示工具的版本。

1. **CONNECTION**

此菜单使用USB PnP显示打印机连接状态和固件版本 (Plug and Play).

注意：当打印机断开连接时。 它显示 “Disconnected USB( X )”



1. **PANEL VER**

该菜单显示面板S / W的版本。


1. **RESTART （重启）**

通过打印机进行校准时，使用此按钮可以重新加载打印机信息。

1. **COMMUCATION, CONFIGURATION TABS**

使用此选项更改打印机设置

**通信设置**

****

②

①

1. SET IP：设置IP

定义IP地址，点击保存按钮以应用。


(打印机将重新启动)

1. RS232C: 串口

定义串行接口，单击保存按钮以应用.

(打印机将重新启动)

**CONFIGURATION设置**

****

③

②

①

1. **SELECT ERROR BEEP** **选择错误提示音**

使用这些组合框可以在每种错误情况下设置旋律类型

**Cover Open**: 打开上盖时.

**Ribbon Empty**: 走纸或打印时色带已用完.

**Paper Empty**: 走纸或打印时纸张用完.

**Paper Jam**: 打印时纸张装入不正确.

**Paper Mismatch**: 纸张类型（间隙，黑色标记，继续）与校准不匹配。

1. **PRINTER SETTING 打印机设置**

设置好以后必须按SAVE保存.

**Print Darkness:**

设置标准打印浓度

**Feeding speed:**

设定标准走纸速度. (IPS: Inch per Second)

**Back-feed speed:**

设置第一个纸张的退纸速度。 设置取决于纸张类型

.

**Tear-off adjust:**

打印以后切纸位置或者停止位置不准确时输入对应的数字调整为准确的位置

(1mm=8dot) 比如：输入8的话切纸位置增加1mm前，-8的话切纸位置减少1mm

**Power On action:** 电源打开时打印机自动动作

开启打印机时设置操作。

None: 没有任何动作。

Feed: 打开电源时自动走纸一张。

Calibration: 打开电源时自动校准一次。

(不会打印任何图形)

**Cover Close action: 关掉上盖时的自动动作**

关掉打印机时设置操作。

None: 没有任何动作。

Feed: 关掉上盖时自动走纸一张。

Calibration: 关掉上盖时自动校准一次。

(不会打印任何图形)

1. **CALIBRATION SETTING校准设置**

切纸位置不准确时用户需要设置此项

(电源键和FEED键同时按住1.5秒时打印机会校准动作)

**Sensor 设置:**

按照用户使用的纸张形式设置

(默认设置: Automatic（自动模式）, 可以选择: Auto（自动模式）, Gap only（只要使用间隙标签纸或者孔洞的纸张时选择此项）, Blackmark only（只要使用黑标纸时要选择此项）

**Gap Level:**

可以选择间距感应器的级别

(默认是指: Medium, 可以选择: Dark （暗）~ Super Bright（亮）)

**BM level:**

可以选择黑标感应器的级别

(默认是指: Medium, 可以选择: Dark （暗）~ Super Bright（亮）)

**media:**

可以确认目前打印机感应器设置状态

**Ref . duty:**

在最大值和最小值之间选择占空比的平均值.

(默认设置: 50%, 可以选择: 40% ~ 60%)

**Max Length:**

校准时纸张走纸的距离设置.

(可以选择: 50mm ~ 1000mm)

**Print calibration graph:**

校准时检查以打印“校准图”。

**SAVE:**

设置完成以后点击“SAVE”时可以保存设置。

注意：

1. 用户使用的纸张同时存在黑标和间隙的时候一般选择“GAP ONLY”。保存以后校准一次（电源键和FEED键同时按住1.5秒以上）就在孔洞的位置切纸。
2. 间距感应器是打印机中间固定，不可移动。黑标感应器是可以往左右移动。

要用黑标纸的话先把黑标感应器位置移动到纸张黑标部分以后进行校准一次。