通过收银电脑控制闸机

基本步骤：



1. 将收银电脑 设置为固定IP， 解除防火墙



1. 将闸机TCP模块设置到 收银台电脑

原： 闸机 <============> 云端服务器

现： 闸机 <=====>收银台电脑 <=======> 云端服务器



1. 使用说明:

移动：在左上角空白处按Mouse左键拖动 ( Mini 状态下)

最小化: 单击 左边 Mini

关闭: 单击 x

Keep: 是否长开 ( 需闸机设置支持，闸机设置为计数模式　)

开闸：在连接状态下，左键单击按纽

将闸机编号往前 ( A,B,C,D): 在连接状态下，单击Mouse 右键

1. INI 文件手动配置说明

[RemoteSocket]

LocalPort=23460　　// 本机TCP端口

RemotePort=23460　　// 服务器TCP端口

RemoteHost=39.99.222.24　　// 服务器IP或域名

ShowHex=0

ShowStr=0

MiniMode=0

PosX=550

PosY=270

Keep=0

[Gate]

GateA=6662004A 　// 闸机序号

GateB=66801177

GateC=6680117C

GateD=